A81 ЭБУ системы PDS

Обзор разъемов

	Номер
	X-полюсн., цвет
	Обозначение

	X300
	12-полюсный, черный
	Разъем ЭБУ системы PDS

	X18013
	12-полюсный, белый
	Разъем ЭБУ системы PDS

	X18362
	12-полюсный, голубой
	Разъем ЭБУ системы PDS


Разводка разъема X300

	Штырь
	Вид
	Обозначение / Вид сигнала
	Место подсоединения /
Указания по проведению измерений

	1
	E
	Контакт 15
	Предохранитель F6

	 
	 
	 

	2
	A
	Активизация динамика PDC
	Динамик PDC

	 
	 
	 

	3
	 
	не занято
	 

	 
	 
	 

	4
	E/A
	I-Bus, сигнальный провод
	I-Bus, соединитель

	 
	 
	 

	5
	 
	не занято
	 

	 
	 
	 

	6
	M
	Масса ЭБУ
	Точка соединения с массой

	 
	 
	 

	7
	A
	Контрольная лампа Выключатель PDC
	A169 Блок переключателей

	 
	 
	 

	8
	M
	Масса динамика PDC
	Динамик PDC

	 
	 
	 

	9
	A
	Активизация гонга
	Гонг

	 
	 
	 

	10
	A
	Сигнал к включению выключателя PDC
	A169 Блок переключателей

	 
	 
	 

	11
	A
	Сигнал фонаря заднего хода
	H10 Гонг

	 
	 
	 

	12
	 
	не занято
	 

	 
	 
	 


Разводка разъема X18013

	Штырь
	Вид
	Обозначение / Вид сигнала
	Место подсоединения /
Указания по проведению измерений

	1
	M
	Масса преобразователя ЗЦЛ
	Преобразователь ЗЦЛ

	 
	 
	 

	2
	M
	Масса преобразователя ЗП
	Преобразователь ЗП

	 
	 
	 

	3
	M
	Масса преобразователя ЗЛ
	Преобразоват. ЗЛ

	 
	 
	 

	4
	A
	Подача плюса к преобразователю ЗЦР
	Преобразователь ЗЦП

	 
	 
	 

	5
	A
	Подача плюса к преобразователю ЗЦЛ
	Преобразователь ЗЦЛ

	 
	 
	 

	6
	A
	Подача плюса к преобразователю ЗП
	Преобразователь ЗП

	 
	 
	 

	7
	M
	Масса преобразователя ЗЦП
	Преобразователь ЗЦП

	 
	 
	 

	8
	A
	Сигнальный провод преобразователя ЗЦП
	Преобразователь ЗЦП

	 
	 
	 

	9
	A
	Сигнальный провод преобразователя ЗЦЛ
	Преобразователь ЗЦЛ

	 
	 
	 

	10
	A
	Сигнальный провод преобразователя ЗП
	Преобразователь ЗП

	 
	 
	 

	11
	A
	Сигнальный провод преобразователя ЗЛ
	Преобразоват. ЗЛ

	 
	 
	 

	12
	A
	Подача плюса к преобразователю ЗЛ
	Преобразоват. ЗЛ

	 
	 
	 


Разводка разъема X18362

	Штырь
	Вид
	Обозначение / Вид сигнала
	Место подсоединения /
Указания по проведению измерений

	1
	M
	Масса преобразователя ПЦЛ
	Преобразователь ПЦЛ

	 
	 
	 

	2
	M
	Масса преобразователя ПП
	Преобразоват. ПП

	 
	 
	 

	3
	M
	Масса преобразователя ПЛ
	Преобразоват. ПЛ

	 
	 
	 

	4
	A
	Активизация плюсом преобразователя ПЦП
	Преобразоват. ПЦП

	 
	 
	 

	5
	A
	Активизация плюсом преобразователя ПЦЛ
	Преобразователь ПЦЛ

	 
	 
	 

	6
	A
	Активизация плюсом преобразователя ПП
	Преобразоват. ПП

	 
	 
	 

	7
	M
	Масса преобразователя ПЦП
	Преобразоват. ПЦП

	 
	 
	 

	8
	A
	Сигнальный провод преобразователя ПЦП
	Преобразоват. ПЦП

	 
	 
	 

	9
	A
	Сигнальный провод преобразователя ПЦЛ
	Преобразователь ПЦЛ

	 
	 
	 

	10
	A
	Сигнальный провод преобразователя ПП
	Преобразоват. ПП

	 
	 
	 

	11
	A
	Сигнальный провод преобразователя ПЛ
	Преобразоват. ПЛ

	 
	 
	 

	12
	A
	Активизация плюсом преобразователя ПЛ
	Преобразоват. ПЛ

	 
	 
	 


